**河北水利电力学院**

**校区窗户安装限位器项目询价文件**

1. **项目名称**：**河北水利电力学院校区窗户安装限位器项目**
2. **采购项目最高限价：**11元/个；

**（1）采购项目概况**

河北水利电力学院窗户安装限位器项目，服务地点为河北水利电力学院，学院三层以上临空面窗户数约为7218个，需安装内外开通用限位器（304不锈钢窗户限位器）约7218套，价格约为11元一个（含材料和安装等一切费用），总预算约为79398元，以实际安装数量计算并支付费用，工期5天，保质期为两年。

**（2）服务内容及要求**

1.限位器要求：304不锈钢平开窗限位器，内外开窗户通用，窗户限位器可分离，限位器叠加高度15.5m m,宽度15.5 mm，安装好后不影响窗户开关；

2.限位器开启角度最大40度，最大开口17cm；

3.施工质量标准：应符合国家现行施工验收规范及相关验收标准施工，质保期为2年；

4.施工完毕，及时清理施工中产生的垃圾，运出校外，并将施工现场清理干净；

5.施工过程中必须注意安全文明施工，施工过程中工作人员严格做好安全防护措施，人身安全由中标单位负全部责任，如施工过程中对其它设施产生破坏，必须恢复原状；

6.本工程为交钥匙工程，需严格按照中华人民共和国现行的设计、施工、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定及现行行业标准等规范进行施工。材料必须符合中华人民共和国国家或行业标准的要求。包工包料；

**（3）工期及其他要求：**

1、投标报价包含完成采购项目的技术服务、货物价格、运输搬倒费、安装调试费及税金等全部费用。

2、投标人应根据自身实力、市场竞争状况及风险等情况自主报价。

3、工期：5天。

4、项目实施地点：河北水利电力学院。

5、质量标准：应符合国家现行施工验收规范及相关验收标准施工。

6、付款方式：工程竣工验收合格后一次性付清。（如遇法定假日等特殊情况，则付款时间顺延）。

**三、报名要求**

投标人在规定的报名时间需提供营业执照原件或复印件加盖公章，法定代表人证明书及身份证件（原件及复印件加盖公章）或法定代表人授权委托书及被委托人的身份证件（原件及复印件加盖公章），有效报价函（签字盖章），报价函需密封至档案袋中。

**附法定代表人授权委托书格式要求**

**法定代表人授权委托书**

致 （采购人）：

本授权委托书声明：我 (法定代表人姓名、职务) 系 (供应商名称) 的法定代表人，现授权委托 (供应商名称) 的 (姓名) 为我公司签署 （项目名称） 的响应文件的法定代表人授权代理人，我承认授权代理人全权代表我所签署的本项目的响应文件并办理一切与之相关的事宜。

授权代理人无转委托权，特此委托。

此处附身份证复印件正反面

并由委托代理人签字

授权代理人： (签字) 性别： 年龄：

身份证号码： 职务：

供应商： （全称） (盖章)

法定代表人： (签字盖章)

授权委托日期： 年 月 日